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	№ Лота
	Наименование товара
	Количество
	Единица измерения
	Цена, в тенге
	Сумма, в тенге
	Срок поставки

	1
	Кабель пациента на 10 отведений для аппарата ЭКГ «BTL-08 LC»
	1
	штука
	100 000 
	100 000
	15 календарных дней с момента заключения договора по заявке заказчика

	2
	Комплект грудных электродов для аппарата ЭКГ «BTL-08 LC» (в 1 комплекте 6 штук)
	1
	штука
	35 000
	35 000
	

	3
	Кабель ЭКГ на 7 отведений для амбулаторного регистратора ЭКГ по Холтеру «CardioMera» Meditech Ltd.
	1
	штука
	200 000
	200 000
	

	4
	Источник бесперебойного питания типа on-line 1500BA для аппарата УЗИ «SonoScape S20»
	1
	штука
	350 000
	350 000
	

	5
	Лампа вакуумная KaWe 12.75114.003 2.5V для офтальмоскопа «KaWe EUROLIGHT E10/2.5 B»
	2
	штука
	39 000
	78 000
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	763 000
	


 
                                          
Техническая спецификация 
Лот №1
Кабель пациента на 10 отведений для аппарата ЭКГ «BTL-08 LC»

Кабель пациента должен состоять из 10 проводов, 6 из которых для съема электрокардиограммы из грудной области, 4 для снятия с конечностей (2 на руки и 2 на ноги). Тип вилки должен быть прямым, креплением вилки на винтах. Тип штекера банановый с пружиной. Кабель ЭКГ должен поддерживать Европейский стандарт IEC Расположение на теле пациента: 
Индикация Цвет
R Красный правая рука
L Желтый левая рука
F Зеленый левая нога
N Черный правая нога
C1 Белый / Красный в 4-м межреберье справа от грудины
C2 Белый / Желтый в 4-м межреберье слева от грудины
C3 Белый / Зеленый на 5-м ребре, в геометрической серединемежду С2 и С4
C4 Белый / Коричневый в 5-м межреберье по левой среднеключичной линии
C5 Белый / Черный на уровне С4 по передней подмышечной линии
C6 Белый / Фиолетовый на уровне С4 по средней подмышечной линии

Лот №2
Комплект грудных электродов для аппарата ЭКГ «BTL-08 LC» (в 1 комплекте 6 штук)

Комплект грудных электродов должен состоять из 6 штук независимых друг от друга грудных электродов. Грудные электроды должны соединяться с кабелем пациента для снятия электрокардиограммы с грудной области;
Тип грудных электродов должен быть металлическим Ag/AgCl;
Шарик резиновый должен быть мягким из ПВХ.
Кабель пациента и комплект грудных электродов должны быть совместимыми между собой, а также с аппаратом ЭКГ «BTL

Лот №3
Кабель ЭКГ на 7 отведений для амбулаторного регистратора ЭКГ по Холтеру «CardioMera», Meditech Ltd.

Кабель должен быть совместимым с аппаратом амбулаторного регистратора ЭКГ по Холтеру «CardioMera». Должен быть стандарта DIN 1,5мм, и состоять из 7 отведений, каждый из которых имеет разный цвет: зеленый, белый, коричневый, голубой, желтый, красный, черный. Устройство Кабеля ЭКГ:
центральный жгут с наконечником; через наконечник (папа) кабель экг соединяется с телом кардиографа, Разъём ЭКГ (мама); узел стыковки ветвей кабеля отведения ЭКГ и центрального кабеля ЭКГ; ветви кабеля;

Лот №4
Источник бесперебойного питания типа on-line 1500BA для аппарата УЗИ «SonoScape S20»

Источник бесперебойного питания (далее – ИБП) должен быть типа on-line мощностью не менее 1500ВА должен быть предназначен для аппарата УЗИ производства «SonoScape». 
ИБП должен иметь внутренние батареи, которые могут быть доступны с передней панели для обеспечения проверки и замены без удаления ИБП из его монтажа в стойку. ЖК дисплей должен быть легко смещен путем нажатия кнопки, чтобы удовлетворить условиям формата установки, вертикальная установка или горизонтальный монтаж в стойку. 
Наличие защиты от перегрузки и короткого замыкания - входной тепловой автомат и автоматическое выключение для защиты электронных схем;
Повышения напряжения – стабилизация с двойным преобразованием;
Понижения напряжения – стабилизация с двойным преобразованием;
Пропадание напряжения – работа от внутренних аккумуляторных батарей;
Электромагнитные и радиочастотные помехи - фильтруются входным и выходным EMI/RFI фильтрами;
Искажение формы синусоидального входного напряжения - нагрузка всегда питается от работающего инвертор.
Поддержка Windows ® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows ® 7, Linux, Unix и MAC

Лот №5
Лампа вакуумная KaWe 12.75114.003 2.5V для офтальмоскопа «KaWe EUROLIGHT E10/2.5 B»

Корпус лампы должен быть пластиковым, тип лампы должен быть вакуумным. Напряжение лампы 2,5В. 

                                                   


