Лот №1 Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-3 Кронт (Дезар-3) настенный


Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-3 Кронт (Дезар-3) предназначен для непрерывного обеззараживания воздуха помещений лечебно-профилактических учреждений в отсутствии и в присутствии людей
Ультрафиолетовое бактерицидное излучение является эффективным санитарно-противоэпидемическим средством, направленным на подавление жизнедеятельности микроорганизмов в воздушной среде с повышенным риском распространения инфекционных заболеваний
Рециркулятор «Дезар-3» с таймером наработки ламп используется в помещениях II-V категории (парикмахерские, прачечные, косметические и массажные салоны, школы, детские сады, стоматологические и многопрофильные поликлиники, перевязочные, реанимационные отделения, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови)
Лампы «Филипс» мощностью: 3×15 Вт
Оснащен фильтром (в конструкции), а также имеет в комплекте сменные воздушные и угольный фильтры

Технические характеристики: Исполнение - Настенный, тип рециркулятора – закрытый; материал корпуса – пластик, количество ламп/мощность, Вт – 3х15; укомплектование лампами – да, производительность, м³\ч – 100; Рекомендуемый объем помещения, м³ - 100; Категории помещений – II, III, IV, V; Наличие таймера наработки ламп – есть; возможность облучения в присутствии людей – есть; Бактерицидная эффективность, % - 99,0; Потребляемая мощность, Вт – 60; Длина, мм – 370; Ширина, мм – 140; Высота, мм – 890; Наличие угольных фильтров – есть; Вес, не более, кг – 7; Гарантийный срок, мес. – 24;


Цена: 92 500 тенге
Количество: 5 штук 	

Лот №2 Облучатель бактерицидный «ТУМАР» ОБН – 6х30 передвижной

Облучатель бактерицидный «ТУМАР» ОБН – 6х30 передвижной - Облучатель открытого типа, используется для быстрого обеззараживания воздуха и поверхностей жестким ультрафиолетом в отсутствие людей, является эффективным средством профилактики и борьбы с инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.
Исполнение: передвижной
Источник излучения: УФ-лампа30 Вт — 6 шт.
[bookmark: _GoBack]Характеристики лампы: Ультрафиолетовая бактерицидная лампа с пониженным содержанием ртути не более 4,3 мг, хранящейся в лампе в виде таблетки либо амальгамы (не в жидком виде), поток излучения – 4,9 Вт, минимальная облученность на расстоянии 1м в секторе прямого луча – 0,5 Вт/м2. Образование озона полностью отсутствует.
Ресурс лампы: 9000 часов без спада бактерицидного потока до конца срока службы лампы.
Производительность: при бактерицидной эффективности: 95% — 1129 м3/час; 99% — 736 м3/час.
Потребляемая мощность: 570 Вт
Габариты:310х275х1035мм
Масса, не более:13,5 кг


Цена: 54 500 тенге
Количество: 2 шт. 	



