Техническая спецификация №1.
Фильтр очистки воды 0,2 мкр.

Фильтр окончательной антибактериальной очистки воды 0,2 мкр. Для установки DSD -201
Фильтр должен быть предназначен для бактериостатической фильтрация воды от частиц размером не более 0,2 микрон. Тип фильтра должен быть сменным, мембранного типа. Фильтрующим элементом должен быть полисульфон. Вид очистки должен быть механическим, бактериальным. Длина фильтра не более 25,4см. Диаметр уплотнительного отверстия фильтра без прокладки, не более 26мм. Диаметр фильтра внешний, не более 70 мм. Тип уплотнения должен быть двойная резиновая манжета. Фильтр должен быть совместим с автоматическим репроцессором DSD-201. Установка и сервисное обслуживание должно проводиться только инженером, сертифицированным заводом-изготовителем. Поставщик обязан подтвердить наличие сертификата сервисного инженера от завода-изготовителя, копию сертификата происхождения и регистрационное удостоверение на территории Республики Казахстан.






