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	1
	Бактерицидный рециркулятор 
	В рециркуляторе установлена бактерицидная лампа мощностью 30 Вт. Высота корпуса составляет 1070 см, поэтому наиболее подходящее его расположение на полу. Для профилактики прибор можно включать на 1-2 часа в день, а при заболевании людей или большой проходимости можно оставлять включенным на целый день. 
Технические характеристики: Рекомендуемый объем помещения: 30 м³ 
Размер (± 5%): Ø110х1070 мм 
Потребляемая мощность: 31 Вт Производительность: 30 м³/ч 
Уровень шума: 40 дБ 
Основные характеристики 
Категории помещений: I, II, III, IV, V 
Тип облучателя: Закрытый 
Тип цоколя лампы: G13 
Цвет корпуса: Белый, Голубой 
Количество ламп: 1 шт. 
Материал корпуса: Пластик 
Наличие индикатора наработки ламп: Да Электропитание: 220 В 50/60 Гц Транспортные характеристики 
Упаковка: Картонная коробка 
Вес брутто (ед): 1.7 кг 
Вес нетто (ед): 1.4 кг 
Габариты в упаковке (ед): 110*12*12 см Количество в транспортной упаковке: 12 шт Объем (ед): 0.01584 м³ 
Упаковка (ед): Картонная коробка 
Вес брутто: 25.7 кг 
Габариты в упаковке: 113*51*39 см 
Объем: 0.224757 м³ 
Лампа рециркулятора функционирует 8000 часов. 
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