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	№ Лота
	Наименование
	Техническая спецификация
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед. тенге
	Сумма, тенге
	Срок поставки

	1 
	Облучатель-рециркулятор медицинский 
	Основные характеристики:
Материал корпуса Пластик;
Электропитание 220 В/50 Гц;
Количество ламп 1 шт.;
Категории помещений I, II, III, IV, V;
Тип цоколя лампы G13;
Тип облучателя Закрытый;
Наличие индикатора наработки ламп – Да;
Транспортные характеристики:
Вес брутто (ед) 1.3 кг. Вес нетто (ед) 0.9 кг.
Габариты в упаковке (ед) 66*12*11.5 см.
Количество в транспортной упаковке – 12 шт.
Объем (ед) 0.009108000000000002 м³
Упаковка (ед) картонная коробка
Вес брутто 16,8 кг.
Габариты в упаковке 68*49*36,5 см
Объем 0,121618 м³
Упаковка Картонная коробка
Технические характеристики Уровень шума 40 дБ
Производительность 30 м³/ч
Потребляемая мощность - 20 Вт
Рекомендуемый объем помещения - 30 м³
Размер (± 5%): 610*95*105 мм 
	шт.
	16
	117 060
	1 872 960
	В течении 15 календарных дней после получения заявки от Заказчика

	2
	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления передвижной 

	Технические данные: 
Источники излучения: 4 шт.;
Производительность: 270 м³/час*;
Потребляемая мощность: 290 Вт;
Габариты: 300х300х1050 мм;
Масса, не более: 8,9 кг.
	шт.

	5
	91 000

	455 000
	В течении 15 календарных дней после получения заявки от Заказчика



