	№ Лота
	Наименование
	Техническая спецификация
	Срок поставки
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	Цена за ед.
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	1
	Аппарат для гальванизации и электрофореза 
	Аппарат служит для профилактического и лечебного воздействия постоянным током на организм человека (гальванизации), а также проведения лекарственного электрофореза.
Особенностью методов гальванизации и электрофореза является большая лечебная эффективность, безболезненность процедур, возможность сочетания с другими методами лечебного воздействия.
Технические характеристики аппарата:
	Напряжение питающей сети (В)
	220


	Потребляемая мощность (ВА)
	11


	Максимальный ток в цепи пациента при нагрузке 500 Ом (мА)
	50±15 



	Диапазон регулирования тока (мА)
	0...50


	Коэффициент пульсаций тока в цепи пациента,
	не более: 0,5 % 



	Габаритные размеры (мм)
	270х180х100 



	Масса (кг)
	2,5


В комплект поставки аппарат: 
· Комплект принадлежностей со свинцовыми электродами; 
· Провода пациента, одинарные и раздвоенные; 
· Бинт (резиновый) 
Опционально аппарат может комплектоваться прямоугольными и фигурными углетканевыми электродами, а также одноразовыми десенными, ректальными и вагинальными электродами (требуются специальные токоподводы).

	В течении 15 календарных дней с момента подписания договора
	1
	235 000
	235 000
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