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	Наименование
	Техническая спецификация
	Количество
	Цена за ед.
	Сумма
	Срок поставки

	1
	Бактерицидный рециркулятор 
	Бактерицидный рециркулятор: Работает в присутствии людей. 60-100 кв.метров и более. Три режима работы:
Стандартный;
Интенсивный;
Тихий;
- Длина волны – 253,7 НМ
- Бактерицидный эффект – 99%.
- Уничтожает вирусы, бактерии, споры, грибки и другие патогены.
- Мощность лампы 30 Вт.
- Свободно очищает помещения до 60 м2
- Тип рециркулятора: закрытый. В корпусе нет засветов, при которых видна УФ лампа – аппарат безопасен для использования в присутствии людей и животных. 
 - Срок службы лампы: до 9000 ч.
- Может работать без перерыва 1 год и быть эффективным. При обычном использовании – 3 года.
- Производительность при бактерицидной эффективности 99%: 45 м3/ч. При такой скорости аппарат имеет максимальную бактерицидную эффективность и полностью продезинфицирует помещение до 60 м2 за 3 часа.
- Материал корпуса: композит, дерево.
- Можно крепить к стене и передвигать. 
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	89 000
	445 000
	В течении 15 календарных дней с момента заявки Заказчика
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