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Набор для амбулаторной гинекологии 
Для амбулаторной гинекологии 
[bookmark: _GoBack] Возможность настройки трех режимов одновременно: монополярного резания, монополярной коагуляции и биполярной коагуляции.;
· Аппарат генерирует широкополосный радиоволновой электрический ток специальной формы;
· Соединяет в себе преимущества радиоволновой и высокочастотной электрохирургии;
· Предназначен для работы во многих областях хирургии;
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
· косметология и дерматология
· офтальмология
· амбулаторно-поликлиническая хирургия;
· плановая гибкая и жесткая эндоскопия;
· амбулаторная гинекология;
· ветеринария;
· оториноларингология;
 АКТИВАЦИЯ РАБОЧИХ РЕЖИМОВ:
МОНОПОЛЯРНЫЕ
· Двухклавишной педалью;
· Держателем монополярных электродов с кнопками управления;
БИПОЛЯРНЫЕ
· Одноклавишной биполярной педалью;
· Голубой клавишей монополярной двухклавишной педали при выключенных режимах монополярной коагуляции;

·   Выбор режимов и регулировка выходной мощности при помощи пленочно-контактных кнопок.
  Возможность индивидуальной установки выходной мощности каждого режима резания, каждого режима монополярной коагуляции и биполярной коагуляции с цифровой индикацией в ваттах.
  Индикация (световая и звуковая) исправности цепи нейтрального электрода.
  Индикация (световая и звуковая) прилегания двухсекционного нейтрального электрода к телу пациента.
Состав комплекта
Педаль двухклавишная;
Нейтральный электрод из токопроводящей резины, 180 х 120 мм, 216 см кв.;
Электрод нейтральный (возвратный), электрохирургический, одноразового использования, нестерильный, разделенный для пациента массой более 15 кг (25 шт/упак.);
Электрод нейтральный (возвратный), электрохирургический, одноразового использования, нестерильный, разделенный, для пациента массой более 15 кг (25 шт/упак.);
Держатель нейтрального электрода "джек". Длина кабеля 3 м;
Держатель нейтрального одно- и двухсекционного электрода "джек". Длина кабеля 2,7 м;
Держатель монополярных электродов. Инструментальная часть - подключение к электродам со штекером 4 мм. Аппаратная часть - защищенный штекер 4 мм. Длина кабеля 3 м;
Держатель биполярных электродов. Инструментальная часть - подключение к пинцетам (евростандарт). Аппаратная часть - два плоских контакта. Длина кабеля 3 м;
Электрод-нож, сечение 2 х 0,5 мм; 4 мм;
Электрод-игла микродиссекционный, рабочая длина 40 мм; 4 мм;
Электрод-игла микродиссекционный изогнутый, рабочая длина 60 мм; 4 мм;
Электрод-петля 5 х 0,2 мм; 4 мм;
Электрод-петля 5 х 0,2 мм, удлиненный стержень; 4 мм;
Электрод-петля, овал 2,2 х 7 х 0,3 мм, удлиненный стержень; 4 мм;
Электрод-петля 10 х 0,3 мм, удлиненный стержень; 4 мм;
Электрод-парус для конизации большой, 0,3 мм; 4 мм;
Электрод-парус для конизации средний, 0,3 мм; 4 мм;
Электрод-парус для конизации малый, 0,3 мм; 4 мм;
Электрод-шарик антипригарный 4 мм, удлиненный стержень; 4 мм;
Электрод-крючок, удлиненный стержень; 4 мм;
Электрод-петля 25 х 0,3 мм; 4 мм;
Электрод-петля 20 х 0,3 мм; 4 мм;
Электрод-петля 15 х 0,3 мм; 4 мм;
Электрод-петля, радиус 11 х 0,3 мм; 4 мм;
Электрод-петля, радиус 7 х 0,3 мм; 4 мм;
Биполярный пинцет прямой антипригарный CLEANTips, длина 190 мм, 8 х 1 мм, "евростандарт" 1шт;
Количество – 1 набор
Цена за ед., тенге: 2 295 000 (два миллиона двести девяносто пять тысяч)

