Лот №1
Аспиратор портативный с механическим приводом АПМ-МП-1
[image: Аспиратор портативный с механическим приводом АПМ-МП-1 - Каркуша в Алматы]

Описание
Область применения: службы экстренной медицины - скорой медицинской помощи, реанимобили для помощи при ДТП, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, мобильных спасательных формирований, реанимаций, помощи при ДТП, пунктов первой медицинской помощи, ЛПУ разного профиля.
Назначение: аспиратор медицинский предназначен для удаления жидкости из верхних дыхательных путей и легких пациентов (взрослых, детей и новорожденных) при проведении реанимационных мероприятий (искусственной вентиляции легких) на месте происшествия и /или транспортирования в условиях скорой помощи на первом этапе эвакуации, а так же для экстренной медицинской помощи в ЛПУ.
Преимущества: аспиратор медицинский обеспечивает высокую эффективность аспирации (на густом аспирате до 2 л/мин) при минимальных усилиях и портативных размерах. Двухтактный принцип работы поршня позволяет создавать разряжение как на прямом, так и на обратном ходу поршня. При этом вдвое увеличивается эффективность и производительность аспирации. Благодаря оригинальным конструкторско-технологическим решениям усилие нажатия на педаль требуется небольшое, что позволяет производить нажатие как ногой (в том числе в положении сидя), так и рукой. В аспираторе медицинском имеется защита от переполнения сборника жидкости. В качестве опции предлагаются аспирационные катетеры разных размеров.
* опция- дополнительный стакан для сбора жидкости.
Внимание!!! При проведении аспирационных мероприятий новорожденным следует использовать прибор в ручном режиме с малыми амплитудами качания педали.
Стандартная комплектация
·  Аспиратор с механическим приводом АПМ-МП-1 - 1шт.
·  Контейнер-сборник жидкости - 1шт.
·  Отсасывающая трубка - 1шт.
·  Наконечник отсасывающей трубки (средний диаметр) Нсд - 1шт.
·  Наконечник отсасывающей трубки (малый диаметр) Нмд - 1шт.
·  Переходник для подключения аспирационных катетеров - 1шт.
·  Сумка тканевая - 1шт.
·  Руководство по эксплуатации на русском языке - 1шт.

 Технические характеристики
 Максимальный вакуум за 10 сек. - 70
·  Производительность по воде, л/минне - менее 6
· Производительность по искусственным рвотным массам, л/минне - менее 2
· Свободный воздушный поток при максимальных тактах отсасывания,  л/мин. - 70
· Вместимость сборника жидкости, л - не менее 0,3
· Внутренний диаметр отсасывающей трубк, мм - 10
· Габаритные размеры в сучмке, мм, не более - 310х170х220
· Масса (включая трубку и наконечники), кг - не более 1,2
· Цена 70200тг
· Количество 1 шт

Лот №2
Концентратор кислорода "Armed" 7F-5L (с выходом для ингаляций)
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[bookmark: _GoBack]Выполнен в классическом стиле с простой панелью управления. Дополнительно оснащен специальным выходом для ингаляций. На дисплее отображается скорость движения воздушно-кислородной смеси, которая настраивается механическим регулятором, расположенным слева. Пятилитровый кислородный концентратор Армед используется для лечения заболеваний дыхательных путей и применяется преимущественно в медицинских учреждениях. Маневренные колеса позволяют перемещать аппарат.
Технические характеристики
Воздушный поток (производительность) на выходе КВС                                      0-5 л/мин
Концентрация КВС на выходе                                                                                   ≥ 93 %
Средняя потребляемая мощность                                                                              600 Вт
Частота сети                                                                                                                 50 Гц
Питание сети                                                                                                                220 ± 22 В
Уровень шума (не более)                                                                                            55 дБ
Воздушный поток на выходе для ингаляций                                                           10-21 л/мин
Максимальное давление на выходе для ингаляций                                                 150±4,5 кПа
Максимальное давление на выходе квс                                                                    45 ± 4,5 кПа
Размер (± 5%)                                                                                                       420*360*680 мм
Основные характеристики
Срок службы                                                                                                                          10 лет
Материал корпуса                                                                                   Ударопрочный пластик
Колесные опоры                                                                                                                          Да
Ручки для перемещения                                                                                                              Да
Дополнительный выход для ингаляций                                                                                    Да
Автомат-выключатель                                                                                                                Да
Тип дисплея                                                                                                                    Цифровой
Оснащение                             Диффузор; Канюля 2 м; Канюля 5 м; Комплект для ингаляций
Транспортные характеристики
Вес брутто (ед)                                                                                                                     31.3 кг
Вес нетто (ед)                                                                                                                       26.8 кг
Габариты в упаковке (ед)                                                                                           58*50*81 см
Количество в транспортной упаковке                                                                                   1 шт
Объем (ед)                                                                                                                         0.2349 м³
Упаковка (ед)                                                                                                  Картонная коробка
Количество 1 шт
Цена 850 000 тг
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