Техническая спецификация 

Наименование: Профессиональный горизонтальный морозильник 
Диапазон выставленной температуры: от -45оС до -10оС.
Объем емкости, не менее: 296 литров
Расположение: горизонтальное
Безопасность: дверной замок
Дисплей: цифровой, отображающий текущую температуру (°C/°F)
Система звуковой и визуальной предупредительный сигнализации: высокая/низкая температура	
Поворотные колеса: 4 шт
Внутренняя структура из нетоксичного материала	
Габариты ДхГхВ: 1260 х 695 х 890 мм	
Электрическое подключение: 1/N/PE 230В - 50 Гц 
Срок поставки: 30 календарных дней с момента заключения договора 
[bookmark: _GoBack]Адрес поставки: г.Нур-Султан, проспект Абылай-Хана, 30
Количество: 1 – штука 
Цена за ед. 1 700 000 тенге 

 
Техникалық ерекшелігі

Атауы: Кәсіби көлденең мұздатқыш
Температура диапазоны: -45оС-тан -10оС-қа дейін.
Сыйымдылық көлемі, кемінде: 296 литр
Орналасуы: көлденең
Қауіпсіздік: есік құлпы
Дисплей: ағымдағы температураны көрсететін сандық (°C / °F)
Дыбыстық және визуалды ескерту дабылы жүйесі: жоғары / төмен температура
Айналмалы дөңгелектер: 4 дана
Уытты емес материалдың ішкі құрылымы
Өлшемдері Дхшхв: 1260 х 695 х 890 мм
Электр байланысы: 1 / N / PE 230В-50Гц
Жеткізу мерзімі: келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн
Жеткізу мекен-жайы: Нұр-сұлтан қаласы, Абылай-Хан даңғылы, 30
Саны: 1-дана
Бірлік бағасы 1 700 000 теңге
